|  |  |
| --- | --- |
|  AMA-koder:  LCC-tak (TD)  | Sida 1  |
| Kod  | Text  | Mängd  |
|  Q  |  APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  |   |
|  QM   |   LUFTDON M M  |    |
| QMC   | TILLUFTSDON   |    |
|   QMC.2         |  Tilluftsdon monterade i tak  TDxx  Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak av Lindabs fabrikat typ LCC eller likvärdigt. Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium.   Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30   |           |
|   |   Dim:  | LCC-125  |  x st  |
|   |   | LCC-160  |  x st  |
|   |   | LCC-200  |  x st  |
|   |   | LCC-250  |  x st  |
|                                |                                 | LCC-315  | x st                                |

|  |  |
| --- | --- |
|  AMA-koder:  LCC+MBB-tak (TD)  | Sida 1  |
| Kod  | Text  | Mängd  |
|  Q  |  APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  |   |
|  QM   |   LUFTDON M M  |    |
| QMC   | TILLUFTSDON   |    |
|   QMC.2           |  Tilluftsdon monterade i tak  TDxx  Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak och tryckfördelnings låda med linjärt konspjäll och en avläsningsbar flytande K-faktorskala av Lindabs fabrikat typ LCC+MBB eller likvärdigt.  Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium. Tryckfördelningslådan tillverkas av galvaniserat stål.   Kulör: LCC - Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  MBB – Olackerat galvaniserat stål  |             |
|    |  Dim:  | LCC-125-x + MBB-100-125-S  |   x st  |
|  |   | LCC-160-x + MBB-100-160-S  | x st  |
|   |   | LCC-160-x + MBB-125-160-S  |  x st  |
|   |   | LCC-200-x + MBB-125-200-S  |  x st  |
|   |   | LCC-250-x + MBB-160-250-S  |  x st  |
|   |   | LCC-250-x + MBB-200-250-S  |  x st  |
|   |   | LCC-315-x + MBB-200-315-S  |  x st  |
|  |   | LCC-315-x + MBB-250-315-S  | x st  |
|                           |                           | LCC-315-x + MBB-315-315-S   |  x st                          |

|  |  |
| --- | --- |
|  AMA-koder:  LCC+MBC-tak (TD)  | Sida 1  |
| Kod  | Text  | Mängd  |
|  Q  |  APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  |   |
|  QM   |   LUFTDON M M  |    |
| QMC   | TILLUFTSDON   |    |
|   QMC.2           |  Tilluftsdon monterade i tak  TDxx  Kvadratiskt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak och tryckfördelnings låda med blad/vridspjäll och fast K-faktor av Lindabs fabrikat typ LCC+MBC eller likvärdigt.  Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium. Tryckfördelningslådan tillverkas av galvaniserat stål.   Kulör: LCC - Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  MBC – Olackerat galvaniserat stål  |             |
|    |  Dim:  | LCC-125-x + MBC-100-125  |   x st  |
|  |   | LCC-160-x + MBC-100-160  | x st  |
|   |   | LCC-160-x + MBC-125-160  |  x st  |
|   |   | LCC-200-x + MBC-125-200  |  x st  |
|   |   | LCC-250-x + MBC-160-250  |  x st  |
|   |   | LCC-250-x + MBC-200-250  |  x st  |
|   |   | LCC-315-x + MBC-200-315  |  x st  |
|  |   | LCC-315-x + MBC-250-315  | x st  |
|                           |                           | LCC-315-x + MBC-315-315   |  x st                          |