|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: LKA(L) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**  **LUFTDON M M TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i tak**  **TDxx**  Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ  LKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt. Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala.  Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.  **Undertakstyp**: 1-14  **Dim:** LKA(L)-XXX + MBB-XXX-XXX-S | x st |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  LKA(L) | | Sida 2 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**  **LUFTDON M M TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i tak**  **TDxx**  Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ LKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBC eller likvärdigt bladspjäll med fast k-faktor.  Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.  **Undertakstyp**: 1-14  **Dim:** LKA(L)-XXX + MBC-XXX-XXX | x st |