P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Plexus eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

Luftspridning 360° utan synliga luftriktare.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Värmefunktion med asymmetriskt placerad värmeslinga för ökad omblandning. Värmedel placeras mot fasad.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertaksutförande: F, I, X, Y, Z

Luftmängdskonfig: S, L, M, H

Storlek: 60, 120 cm

Anslutningsdim. vatten: ø12 mm

Anslutningsdim. luft. ø125, ø160 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 5, 6

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Plexus IS-120-12-125-A5-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Nedfällbart batteri med flexibel slanganslutning

Utan batteri (Tilluftsdon)

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil värme

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)

Anslutningskåpa till Plexus F (Ange längd i m)