P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Plexus eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

Luftspridning 360° utan synliga luftriktare.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Värmefunktion med asymmetriskt placerad värmeslinga för ökad omblandning. Värmedel placeras mot fasad.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertaksutförande: F, I, X, Y, Z

Luftmängdskonfig: S, L, M, H

Storlek: 60, 120 cm

Anslutningsdim. vatten: ø12 mm

Anslutningsdim. luft. ø125, ø160 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 5, 6

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Plexus IS-120-12-125-A5-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

 Nedfällbart batteri med flexibel slanganslutning

 Utan batteri (Tilluftsdon)

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)

 Anslutningskåpa till Plexus F (Ange längd i m)