P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB RUMSVÄRMEAPPARATER

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

 XXXX

Strålvärmepanel av Lindabs fabrikat typ Loggia eller likvärdig. För montage frihängande eller dikt mot tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14037 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av värmeeffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 60 mm och vikten max 3,1 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 33, 60, 87 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2 , 13 ,14, 24

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1m

Produkt: Loggia-60-10-1-1,8 X st

Plusfunktioner: Specialkulör

 Perforerat utförande

 Bollskydd

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + panelkrok)

 Upphängningar (kedjor + panelkrok)

 Upphängningar (fästvinklar, dikt tak)

 Anslutningskåpa (Ange längd i m)