P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB RUMSVÄRMEAPPARATER

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

XXXX

Strålvärmepanel av Lindabs fabrikat typ Loggia eller likvärdig. För montage frihängande eller dikt mot tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14037 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av värmeeffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 60 mm och vikten max 3,1 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 33, 60, 87 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2 , 13 ,14, 24

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1m

Produkt: Loggia-60-10-1-1,8 X st

Plusfunktioner: Specialkulör

Perforerat utförande

Bollskydd

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil värme

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Extern temperaturgivare anliggning

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + panelkrok)

Upphängningar (kedjor + panelkrok)

Upphängningar (fästvinklar, dikt tak)

Anslutningskåpa (Ange längd i m)