P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Architect eller likvärdig. För frihängande montage, dikt tak eller på vägg.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande luftspridningsmönster från fabrik.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Utförande: Luna, Circum, Prisma, Moon, Box, Facet, Oval, Square, Wave, Wing

Anslutningsdim. vatten: ø15 mm

Anslutningsdim. luft. ø100, ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Längd: 1,2-3,6m i steg om 0,1m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Architect Luna-15-100-A1-2,4-60-20 X st

Plusfunktioner: Värme

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Integrerad ventil och ställdon kyla

Integrerad ventil och ställdon värme

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Förlängd anslutningskåpa (max 3,6 m)

Integrerad belysning

Dubbla luftanslutningar ø100 mm

Dubbla luftanslutningar ø125 mm

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil värme

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Anslutningskåpa (Ange längd i m)

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)

Upphängningar (takfäste, dikt tak)

Upphängningar (väggfäste)