P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Architect eller likvärdig. För frihängande montage, dikt tak eller på vägg.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande luftspridningsmönster från fabrik.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Utförande: Luna, Circum, Prisma, Moon, Box, Facet, Oval, Square, Wave, Wing

Anslutningsdim. vatten: ø15 mm

Anslutningsdim. luft. ø100, ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Längd: 1,2-3,6m i steg om 0,1m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Architect Luna-15-100-A1-2,4-60-20 X st

Plusfunktioner: Värme

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Integrerad ventil och ställdon kyla

 Integrerad ventil och ställdon värme

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

 Förlängd anslutningskåpa (max 3,6 m)

 Integrerad belysning

 Dubbla luftanslutningar ø100 mm

 Dubbla luftanslutningar ø125 mm

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Anslutningskåpa (Ange längd i m)

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)

 Upphängningar (takfäste, dikt tak)

 Upphängningar (väggfäste)