Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM LUFTDON M M

QMC TILLLUFTSDON

QMC.4 Tilluftsdon monterade i kanal

TDXX

Tilluftsdon av Lindabs fabrikat typ VSR eller likvärdig. För frihängande montage. Donet består av spiralfalsade cirkulära kanaler försedda med ett stort antal små dysor som stansats ut i kanalväggen för optimal luftfördelning över hela den aktiva donytan. Donet är utformat främst för tillförsel av undertempererad luft.

Anslutningsdim.: ø200 mm, ø250 mm, ø315 mm, ø400 mm, ø500 mm

Dysmönster: 300º, 270º, 180º, 90º, 2x90º

Längd i mm: xxxx

Antal delar: xx

Utförande: 0=Galvaniserat, 1=Lackerat

Produkt: VSR-315-300º-6000-2-1 x st

Tillbehör: Blindrör utan dysor spiralfalsat (000)

VSR-250-000-1500-1-1 x st

Blindrör utan dysor längsfalsat (001)

VSR-400-001-1500-1-1 x st

Ändlock

ESU-500-1 x st

Nippel

NPU-315-0 x st

T-stycke

TCPU-250-200-1 x st

Böj

BU-250-90-0 x st

Monteringsbeslag M10

INV x st

Gängstång M10 (Längd 3m) x st

Injusteringsspjäll

DRU-200-1 x st

Irisspjäll

DIRU-250-0 x st