P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Munio I eller likvärdig. För installation i nedbyggnadstak/nisch.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 20 positioner, utan verktyg.

Bygghöjden är 170 mm på produkten.

Teleskopanslutning med Clip-in for främre tilluftsgaller

Standardkulör olackerad galvplåt.

Längd: 800, 1000, 1200, 1400 mm

Bredd: 550 mm

Anslutningsdim. vatten: ø12 mm

Anslutningsdim. luft. ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 5, 6

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Frontplatta (inlopp): 01, 03, 3E, 3S

Standardkulör frontplatta:RAL 9003, glans 30

Produkt: Munio I-1200-12-125-A5-60-30-03 X st

Plusfunktioner: Tilluftsgaller (C31M, B31M, B33M, G20M)

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil värme

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)