P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.2 Kylpaneler och kyltak

XXXX

Kylpanel av Lindabs fabrikat typ Atrium C eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14240 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av kyleffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 60 mm och vikten max 3,1 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vid RAL 9003, glans 30.

Bredd: 33, 60, 87 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2 ,13 ,14, 24

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1 m

Produkt: Atrium C-60-10-1-2,4 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Specialkulör

Perforerat utförande

Hygienutförande av front

Hygienutförande av baksida

Bollskydd

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil kyla

Ställdon kyla

Transformator 24V till 230V

Kablage

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Extern temperaturgivare anliggning

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + panelkrok)

Upphängningar (kedjor + panelkrok)

Upphängningar (fästvinklar, dikt tak)

Anslutningskåpa (Ange längd i m)