P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.2 Kylpaneler och kyltak

 XXXX

Kylpanel av Lindabs fabrikat typ Atrium C eller likvärdig. För infällt montage i undertak, frihängande eller dikt tak.

Produkten skall vara certifierad för verifiering av effekt enligt EN-14240 samt inneha CE märkning.

Produkten avger 60% av kyleffekten via strålning.

Produkten är tillverkad av Aluminium med kopparrör metallurgiskt förbundna.

Produkten är hygieniskt utformad och ger full åtkomlighet för rengöring.

Bygghöjden är 60 mm och vikten max 3,1 kg/m exklusive vatten.

Standardkulör vid RAL 9003, glans 30.

Bredd: 33, 60, 87 cm

Anslutningsdim. vatten: ø10, 12, 15, 22 mm

Inkopplingsalternativ: 1, 2 ,13 ,14, 24

Längd: 1,2-6,0 m i steg om 0,1 m

Produkt: Atrium C-60-10-1-2,4 X st

Plusfunktioner: Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Specialkulör

 Perforerat utförande

 Hygienutförande av front

 Hygienutförande av baksida

 Bollskydd

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Extern temperaturgivare anliggning

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + panelkrok)

 Upphängningar (kedjor + panelkrok)

 Upphängningar (fästvinklar, dikt tak)

 Anslutningskåpa (Ange längd i m)