P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Premax eller likvärdig. För infällt montage i undertak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Injusterbar luftfördelning och luftmängd efter tillgängligt statiskt lufttryck med JetCone i 40 positioner, utan verktyg.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud och att rumsluft når utrymmet ovanför undertak.

Bygghöjden är 200 mm och vikten max 18,6 kg/m inklusive vatten.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Utförande: I, X

Bredd: 60 cm

Anslutningsdim. vatten: ø12, 15 mm

Anslutningsdim. luft. ø125 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B, C, D Vatten: 1, 2, 3, 4, 7, 8

Längd: 1,2-3,0 m i steg om 0,6 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: Premax I-60-12-125-A1-1,2-80-25 X st

Plusfunktioner: Värme

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Integrerad ventil och ställdon kyla

Integrerad ventil och ställdon värme

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Integrerat frånluftsdon ø125 mm (Placering av anslutning: E, F, G, H)

Nedfällbart batteri med flexibel slanganslutning

Dubbla luftanslutningar ø125 mm

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ventil värme

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)